|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO34GF, NOSENUR, JIGAN IHOBLI, ANEKAL(TK) BENGALURU, KARNATAKA,562106 GSTIN:29AKTPH7602N1ZF PAN NO: AKTPH7602N   |  | | --- | | **AK CONSTRUCTION**  Abstract Image | |  |  |  |

**QUOTATION FOR COMPOUND WALL AND BUILDING**

**1.COMPOUND WALL:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI.NO** | **PARTICULAR** | **L** | **B** | **H** | **UNIT** | **QTY** | **RATE** | **TOTAL** |
| 1. | EARTHWORK AFTER JCB DONE | 190.00 | 2.50 | 0.50 | CFT | 237.50 | 15.00 | 3562.50 |
| 2. | P.C.C (4’’) | 190.00 | 2.50 | 0.00 | SFT | 475.00 | 20.00 | 9500.00 |
| 3. | SIZE STONE | 190.00 | 1.75 | 2.25 | CFT | 748.12 | 35.00 | 26180.0 |
| 4. | BED CONCRETE | 190.00 | 1.50 | 0.33 | CFT | 94.05 | 60.00 | 5643.00 |
| 5. | SHUTTERING | 190.00 | 0.00 | 0.66 | SFT | 125.40 | 30.00 | 3762.00 |
| 6. | BLOCK WORK | 190.00 | 0.00 | 8.00 | SFT | 1520.00 | 35.00 | 53200.0 |
| 7. | COPING CONCRETE | 190.00 | 0.00 | 0.00 | RFT | 190.00 | 25.00 | 4750.00 |

**2.BUILDING:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI.NO** | **PARTICULAR** | **RATE** | **QUANTITY** | **TOTAL** |
| 1 | AFTER JCB DONE EARTH WORK ,PCC LAYING ,SIZE STONE MASONARY ,BED CONCRETE ,BLOCK WORK ,ROOF SLAB AND PLASTERING WORKS ARE DONE . | 35,000.00 | 4.00 | 1,40,000.00 |

DESIGN WORKS AND OTHER WORKS ARE NOT INCLUDED**. TOTAL=2,46,597.00**

**CGST 9%=22,193.73**

**SGST 9%=22,193.73**

**GRAND TOTAL=2,90,984.50**

AK CONSTRUCTION.